**Załącznik Nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu średniego   
w kolorze dowolnym do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niż 22+1 i nie więcej niż 24+1 miejsc siedzących.

**Zamówienie jest realizowane w projekcie „Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych   
z terenu Gminy Szydłowiec” dofinansowano ze środków PFRON pochodzących   
z Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D.**

Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (*CPV*): **34121000-1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania** |
| **1** | **Przedmiot zamówienia** |
| 1.1 | Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego **autobusu średniego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowiec** w kolorze dowolny, nieoznakowany przystosowany do przewozu nie mniej niż 22+1 osób i nie więcej niż 24+1 |
| **2** | **Wymagania techniczne Pojazdu typu BUS/AUTOBUS** |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – brak ograniczeń.  Silnik wysokoprężny.  Manualna/automatyczna skrzynia biegów. Norma emisji spalin co najmniej Euro 6.  Pojemność skokowa nie mniejsza niż 2800 cm3.  Pojazd wyposażony w:  - ABS,  - system stabilizacji toru jazdy ESP,  -wspomaganie kierownicy, poduszki czołowe kierowcy i pasy trzypunktowe pasażera,  - elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi,  - centralny zamek,  - regulacja kolumny kierownicy na wysokość,  - klimatyzacja manualna/automatyczna,  - radioodbiornik  - podgrzewane lusterka boczne,  - koło zapasowe pełnowymiarowe,  - tachograf,  - gaśnica,  - apteczka pierwszej pomocy,  **-** trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację. |
| 2.2 | **Wyposażenie pojazdu** |
|  | Liczba miejsc siedzących nie mniejsza niż 22+1 i nie większa niż 24+1.  Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne:  - przednie boczne kierowcy,  - boczne przednie pasażera,  - z tyłu nadwozia, dwuskrzydłowe, otwierane na boki, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi. |
| **3** | **Wymagania dotyczące adaptacji samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku** |
| 3.1 | - w tylnej części samochodu w przestrzeni pasażerskiej atestowane mocowania dla wózków inwalidzkich (listwy/uchwyty w podłodze, pasy mocujące wózek),  - pasy bezpieczeństwa dostosowane do osoby siedzącej na wózku,  - składane przenośne aluminiowe najazdy dla wózka inwalidzkiego,  - uchwyt ułatwiający wsiadanie przy przednich drzwiach dla pasażerów. |
| **4** | **Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.** |
|  | Pojazd powinien posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego. Do pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:   1. książkę gwarancyjną, 2. wykaz wyposażenia, 3. instrukcję obsługi pojazdu, 4. kartę pojazdu, 5. książkę przeglądów serwisowych, |